Relazione

Livello trasporto

Ho scelto il protocollo TCP perché per un’applicazione di messaggistica è preferibile l’affidabilità al throughput

Livello applicazione

Ogni pacchetto è composto da un header e da un payload

|  |  |
| --- | --- |
| 1B | 4B |
| Tipo del messaggio | Lunghezza del payload |

* Header:
* Payload: cambia struttura a seconda del tipo del messaggio, questa è documentata nel dettaglio in *global.d/network\_tools/network\_tools.h*